void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(10,INPUT);

pinMode(11,INPUT);

}

void loop()

{

if((digitalRead(10) == 1)||(digitalRead(11) == 1)){

Serial.println('!');

}

else {

Serial.println(analogRead(A0));

}

delay(1);

}